  (ISP16/MAD16/Mozart などソフト的に設定可能な CD-ROM インターフェイス サポート)
  OPTi 82C928 または 82C929 チップを使用した CD-ROM インターフェース
  カードをブート時に検知して組み込みたい場合は，ここで Y と答えて
  下さい．起動時のコマンドラインオプション
  (もしくは /etc/lilo.conf 内での 'append=' オプション) は:
                 isp16=<port>,<irq>,<dma>,<drive_type> です.
  この時 'port','irq', 'dma' は接続されている CD-ROM ドライブが使用
  していると思われるベース I/O アドレス，IRQ 番号，DMA です．
  'drive_type' は CD-ROM ドライブもしくはエミュレーションモードの
  種類です．drive_type の有効な値は Sanyo，Panasonic (Sanyo と同じ)
  Sony と Mitsumi です．標準値は:  port=0x340，irq=0，dma=0，
  drive_type=Sanyo です．
     コマンドラインオプションの
                 isp16=noisp16
  はデバイスの検出と残りの設定を不要にします．
  注：オプションの指定は大文字小文字を区別します．詳細については
  Documentation/cdrom/isp16 を読んで下さい．

