  (IDE/ATAPI FLOPPY のサポート)
  ATAPI プロトコルを使うフロッピードライブを持っているならば
  Y と答えてください。ATAPI は IDE の CD-ROM、テープ、フロッ
  ピードライブで使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。 

  LS-120と IDE/ATAPI Iomega ZIP もこのドライバでサポートされ
  ます。ジャンパ設定の情報と ZIP ドライブでどのようにパーティ
  ションテーブルを取り扱えばいいかという疑問は
  <http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/zip/zip-1.html> をご覧くだ
  さい。 (ATAPI PD-CD/CDR ドライブはこのドライバではサポート
  されません; PD-CD/CDR ドライブのサポートは後の "SCSI
  emulation support" で Y と答えると可能になります。)

  ここで Y と答えると、ブート時にフロッピードライブは他の 
  IDE の機器と一緒に、"hdb" や "hdc" などのように認識されま
  す。(dmesg でブート時のメッセージを見てください。)

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えて <file:Documentation/modules.txt> を読んでく
  ださい。このモジュールは ide-floppy.oと呼ばれます。

  <井上, 中野 (2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

