  (デバッグメッセージを可能にする)
  いくつかのデバッグメッセージを利用可能にします。メッセージ
  の選択は、ビットマップでコントロールされます。これは、
  モジュール引数 (カーネルコマンドの引数としても与えられる？) 
  として指定するか、ダイナミックに ioctl 
  (<ftp://ftp.iphase.com/pub/atm/pci/> からデバッグユーティリ
  ティと iadbg を取得できます) を使用して変更します。

  マスクのビットの意味については、<file:drivers/atm/iphase.h> 
  を見てください。

  アクティブの場合、メッセージはドライバの速度と syslog ファ
  イルのサイズに、かなりの影響を与える恐れがあります！
  アクティブでない場合、速度に多少影響するだけです。

  <高橋潤子>
