<sect2><title>&nbsp;</title><para>&nbsp;</para></sect2>

<sect2>
<!--
<title>Short descriptions</title>
-->
<title>略説</title>

<!--
<para><command>arp</command> is used to manipulate the kernel's ARP cache,
usually to add or delete an entry, or to dump the entire cache.</para>
-->
<para><command>arp</command> はカーネルの ARP キャッシュを操作するために使われ、通常エントリを加えたり削除し、またエントリキャッシュをダンプします。</para>

<!--
<para><command>dnsdomainname</command> reports the system's DNS domain
name.</para>
-->
<para><command>dnsdomainname</command> はシステムの DNS ドメイン名を報告します。</para>

<!--
<para><command>domainname</command> reports or sets the system's NIS/YP
domain name.</para>
-->
<para><command>domainnam</command> はシステムの NIS/YP ドメイン名を報告、設定します。</para>

<!--
<para><command>hostname</command> reports or sets the name of the current
host system.</para>
-->
<para><command>hostname</command> は現在のホストシステムの名前を報告、設定します。</para>

<!--
<para><command>ifconfig</command> is the main utility for configuring
network interfaces.</para>
-->
<para><command>ifconfig</command> はネットワークインターフェイスを最適化するための主なユーティリティです。</para>

<!--
<para><command>nameif</command> names network interfaces based on MAC
addresses.</para>
-->
<para><command>nameif</command> は MAC アドレスを基礎としてネットワークインターフェイスに名前をつけます。</para>

<!--
<para><command>netstat</command> is used to report network connections,
routing tables, and interface statistics..</para>
-->
<para><command>netstat</command> はネットワーク接続やルーチンテーブル、インターフェイスの統計量を報告するのに使われます。</para>

<!--
<para><command>nisdomainname</command> does the same as domainname.</para>
-->
<para><command>nisdomainname</command> は domainname と同じことをします。</para>

<!--
<para><command>plipconfig</command> is used to fine tune the PLIP device
parameters, to improve its performance.</para>
-->
<para><command>plipconfig</command> は PLIP デバイスパラメータをうまく調整し、そのパフォーマンスを改善するために使われます。</para>

<!--
<para><command>rarp</command> is used to manipulate the kernel's RARP
table.</para>
-->
<para><command>rarp</command> はカーネルの RARP テーブルを操作するために使われます。</para>

<!--
<para><command>route</command> is used to manipulate the IP routing
table.</para>
-->
<para><command>route</command> は IP ルーティングテーブルを操作するために使われます。</para>

<!--
<para><command>slattach</command> attaches a network interface to a serial
line. This allows you to use normal terminal lines for point-to-point links to
other computers.</para>
-->
<para><command>slattach</command> はネットワークインターフェイスをシリアルラインに結びつけます。これによって通常のターミナルラインを他のコンピュータとの point-to-point 接続に使うことができます。</para>

<!--
<para><command>ypdomainname</command> does the same as domainname.</para>
-->
<para><command>ypdomainname</command> は domainname と同じことをします。</para>

</sect2>

