  (ネットワーク用ダミードライバのサポート)
  このドライバは IP アドレスを設定できるヌルデバイスです(このデバイス
  に送られたデータは忘却の大海に流されます)．このデバイスは機能してい
  ない SLIP アドレスを実際のアドレスに見せかけるのによく使います．SLIP 
  や PPP を使う場合，この機能を使えるようにしておいた方がいいでしょう．
  詳細については sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/LDP から anonymous
  ftp で入手できる Network Administrator's Guide を読んでください．こ
  の機能は便利なのためデフォルトでは Y になっています．このデバイスを
  組みこんでもカーネルのサイズは増えません．このデバイスをモジュール
  (動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)
  としてコンパイルしたい場合，M と答えて Documentation/modules.txt を
  読んでください．複数のダミーデバイスを同時に使いたい場合にはモジュー
  ルとしてコンパイルする必要があります．「dummy」の代わりに「dummy0」，
  「dummy1」として呼ばれます．
  
