  (パラレルポート IDE 装置のサポート)
  パラレルポート接続の外付CD-ROMとディスク装置は多数あります．
  これらのほとんどは実際はパラレルポートIDEドライバを使った
  IDE 装置です．このオプションは，これら外付け装置の為のドラ
  イバを含むPARIDEサブシステムを有効にします．詳細は
  linux/Documentation/paride.txtを参照のこと．

  カーネルに PARIDE 機能を組み込んだとしても独自のプロトコル
  モジュールとハイレベルドライバはローダブルモジュールとして
  作成します．この機能をモジュールとして作成した場合の名称は 
  paride.o となります．

  PARIDE 機能を使うには，ここで Y または M と答えて，少なく
  とも一つのハイレベルドライバ(例えば，"Parallel port IDE
  disks", "Parallel port ATAPI CD-ROMs","Parallel port ATAPI
  disks" 等)と少なくとも一つのプロトコルドライバ(例えば、
  "ATEN EH-100 protocol", "MicroSolutions backpack
  protocol","DataStor Commuter protocol"等)を同様に Y または 
  M と答えて選択します．

  <小野寺>


