  (USB MCT シングルポートシリアルドライバ)
  Magic Control Technology Corp. の USB シリアルシングルポート
  アダプター (U232 型番) を使用したい場合、Y と答えてください。

  このドライバは Sitecom U232-P25 および D-Link DU-H3SP USB
  BAY デバイスでも動作します。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  mct_u232.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい場合、
  M と答え Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <山田(2.4.2 更新)>

