  (Alteon AceNIC/3Com 3C985/NetGear GA620 ギガビットのサポート)
  Alteon AceNIC または 3Com 3C985 PCI ギガビットイーサネット
  アダプタをお持ちの場合は Y と答えてください。スイッチが対
  応していればこのドライバにより「ジャンボフレーム」(9000
  bytes/frame)オプションを使用できます。ジャンボフレームを使
  うためには ifconfig に`mtu 9000'オプションを付け加えてくだ
  さい。

  このドライバをモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルする場
  合は M と答えてDocumentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txtを読んでください。
  この項目は recommended です。このモジュールはacenic.o とい
  う名前になります。

  <福居>


