  (アマチュア無線 AX.25 Level 2 のプロトコル)
  このプロトコルはアマチュア無線を使用して、コンピュータの通
  信を行います。1対1だけでなく、TCP/IP のような他のプロトコ
  ルも運びます。これを使うには、アマチュア無線に接続するため
  のデバイスが必要です。これには KISS プロトコルをサポートす
  る低速の TNC(Terminal Node Controllerはモデムの一種で、コ
  ンピュータのシリアルポートと無線機のマイク端子及び、スピー
  カ端子とを接続します)を使うか、汎用の Z8530 か DMA SCCドラ
  イバをサポートした SCC カードを使うことができます。その他
  のオプションとして Baycom モデムやサウンドカードモデム(ド
  ライバが対応しているもの) もあります。ここで Y と答えたら、
  それらのオプションのうちのどれか 1 つも Y と答えてください。

  アマチュア無線用ソフトのサポートや、AX.25 の設定に関する情
  報は AX25-HOWTOにあります。
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できます。
  カーネルのソースに含まれる 
  <file:Documentation/networking/ax25.txt> も参照してください。
  デジタル信号を用いるアマチュア無線の一般的な情報は、
  <http://www.tapr.org/tapr/html/pkthome.html> にあります。

  このコードは、ax25.o と呼ばれるモジュールとしても利用でき
  ます。(動作中のカーネルに、いつでも組み込んだり取り外した
  りできるコード)もし、モジュールとしてコンパイルしたいなら
  ば、ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt> を読
  んでください。

  <大西, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

