  (CAPI2.0 付きの AVM-B1 サポート)
  AVM B1 カードと，そのカードの CAPI2.0 インタフェースのサポートを有効
  にします．このカードを動かすには，追加のファームウェアが必要で，別に
  配布されているユーティリティを用いてカードにダウンロードしてやる必要
  があります．詳しくは，Documentation/isdn/README.avmb1 を見てください．

