  (LUN あたりのコマンド数の、ドライバのデフォルト値を上書きする)
  aic7xxx コントローラ上の単一のデバイスが一度にアクティブに
  できるコマンド数の，デフォルトの最大値を上書きします．
  このオプションはタグ・キューイング（訳注：コマンドの多重発行）
  を受け付けるデバイスの場合のみ意味を持ちます．
  ドライバが持つ "安全側に振った" デフォルト値は 8 です．
  許容できるデバイスの最大数よりも大変小さくなっていますが、
  安全上の目的から余裕を持たせてあります。

  特記事項: どんな特殊なデバイスであっても、これによって無条件に
  タグ・キューイングが有効になるわけではありません。
  この点に関して、ドライバの機能が変更されています。
  特定のデバイスでタグ・キューイングを有効にする方法について、
  より詳しい情報は、/usr/src/linux/drivers/scsi にある
  README.aic7xxx を参照してください。
  デフォルトは N です。
