  (NCR53c7,8xx SCSI のサポート)
  これは NCR の 53c7xx および 8xx SCSIコントローラファミリで
  す。NCR 5380 コントローラと混同しないでください。これにつ
  いては ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO からFTP
  (ユーザ名：anonymous)で取得できる SCSI-HOWTO の 3.8 節に説
  明があります。もしうまく動作しないようであれば、
  drivers/scsi/53c7,8xx.h の設定を少し変更する必要があるのか
  も知れません。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用に別のドライバがありま
  す(後述の"NCR53C8XX SCSI support")。両方を Y にすることは
  できませんが、両方を M にしてモジュールとしてコンパイルす
  ることはできます。しかしながら、両方を同時に使用することは
  できません。53c8xx ボードをお使いなら、別のドライバを使う
  ことをお勧めします。

  本ドライバをモジュール(すなわち、実行中のカーネルに必要に
  応じてドライバを組み込んだり取り除いたりすることが可能)を
  として利用することもできます。モジュール名は 53c7,8xx.o に
  なります。モジュールとしてコンパイルする場合は、ここで M 
  と答え、さらに Documentation/modules.txtに目を通してください。

  <堀田>


