  (IP から AppleTalk-IP へのパケットの格納)
  ここで Y と答えると AppleTalk-IP は IP パケットを AppleTalk
  のフレーム内に格納することが出来るようになります。これはあな
  たの Linux マシンを AppleTalk ネットワーク内に (そのネット
  ワークのどこかに、パケットを取り出してくれるゲートウェイが
  あると期待して) 組み入れるのに役立ちます。詳しくは 
  <file:Documentation/networking/ipddp.txt> を読んでください。
  直前の項目 "AppleTalk-IP driver support" で Y と答えていて、
  ここでも Y と答えると、次の "AppleTalk-IP to IP Decapsulation
  support" には Y と答えることは出来ません。

  <井上, 福島 (2.2.8), 高橋潤(2.4.15更新)>

