  (オンボードイーサネットの LP486E のサポート)
  82596 ネットワーク(イーサネット)コントローラが載っている
  Intel の Panther マザーボードを使っているなら、Y としてく
  ださい。
  初期化のコードは、EISA の設定部を参照することでイーサネッ
  トカードのアドレスを推測します。アドレスだと思われる数値を
  ほぼ正確に捜し当てますが、もし設定に失敗するようなら
    ifconfig eth0 hw ether a1:a2:a3:a4:a5:a6
  として (BIOS 設定画面に表示される)イーサネットカードのアド
  レスを手動で設定してください。

  <武井>

