  (拡張リアル・タイム・クロックのサポート)
  もしここで Y と答え、メジャー番号 10、マイナー番号 135 の
  キャラクタ型デバイス・ファイル /dev/rtc を mknod ("man
  mknod") で作成すれば、計算機に搭載されたリアル・タイム・ク
  ロックにアクセスできるようになります。すべての PC にはこの
  ような時計が搭載されています。これは 1Hz 程度の低周波数か
  ら 8192Hz までの信号を生成するのに使えますし、24 時間アラー
  ムとしても使えます。状態の情報はファイル /proc/rtc 経由で
  報告され、動作は/dev/rtc へのさまざまな ioctl で設定されま
  す。

  もしマルチプロセッサのマシンで Linux を動作させ、前出の
  "Symmetric Multi Processing" に Y と答えた場合は、ここでも
  Y と答え、 RTC クロックを SMP に互換な方法で読んだり設定し
  たりできるようにすべきです。

  このようなデバイスを利用しようと思うなら (例えば周期的にデー
  タをサンプリングさせるとか)、ここで Y と答えてください。詳
  細はファイルDocumentation/rtc.txt を読んでください。

  <山縣, 中野(2.2.2 改版)>
