  (IP: PIM-SM バージョン 1 サポート)
  スパースモードの PIM(Protocol Independent Multicast --- プ
  ロトコル独立マルチキャスト) バージョン 1 に対するカーネル
  側のサポートです。これは Cisco がサポートしているため広く
  使われています。これを使用するには特殊なソフトウェア
  (pimd-v1)が必要です。PIM についての詳細は、
  http://netweb.usc.edu/pim/ をご覧ください。

  <堀田, 武井(2.4.0更新)>


