  (Winbond W83977AF IrDA デバイス・ドライバー)
  Winbond W83977AF super-io チップセット用に IrDA を有効にし
  たいなら、ここで Y と答えてください。モジュールとしてコン
  パイルしたいなら、ここでM と答え、
  Documentation/modules.txt をお読みください。このドライバー
  は Corel NetWinder の IrDA チップセット用に使うべきです。
  ドライバーのサポートしている速度は SIR、MIR、FIR (4Mbps) 
  です。

  <山縣>


