Minix 2.0.0/2.0.2 サブパーティションのサポート
==============================================

  Minix サブパーティションのサポートは `linux/drivers/block/genhd.c'
により提供されます。Minix パーティションのデバイス名は末尾に '@' が付
いて表示され、検出されたサブパーティションはアングルブラケットの中に表
示されます。次のようになります。

パーティションの調査 -
 hda: hda1 hda2@ < hda5 hda6 > hda3 hda4

用法
====

エントリを /etc/fstab に追加し、設定を変更します -
 /dev/hda5	/mnt/minix	minix	rw,noauto	0	0
 /dev/hda6	/mnt/minix/usr	minix	rw,noauto	0	0

Minix ファイルシステムをマウントするには -
 mount /mnt/minix		# mount /
 mount /mnt/minix/usr		# mount /usr


注釈
====

サブパーティションを含む Minix 2.0.0/2.0.2 パーティションの第一セクタ
はハードディスクの第一セクタ上のマスタブートレコード (MBR) のように見
えます。

それは
 1) Minix の root パーティション (普通 hd?a) からブートセクタをロード
    する小さなローダプログラムです。
 2) 四つの Minix サブパーティションの C/H/S の開始位置とサイズを与える
    小さなパーティションテーブルです。

サブパーティションがなければ、Minix パーティションの第一セクタは通常の
ブートセクタを含みます。

バグの報告
==========

    著者：Anand Krishnamurthy <anandk@wiproge.med.ge.com>
          Rajeev V. Pillai    <rajeevvp@yahoo.com> 
日本語訳：野本浩一 <hng@ps.ksky.ne.jp>
    校正：山田慎也さん <trueheart@anet.ne.jp>

