このドライバは Compaq の SMART アレイコントローラ向けです。

サポートされるカード -
----------------------

このドライバは次のカードで動作実績があります -

        * SA 5300
        * SA 5i
        * SA 532

/dev/cciss ディレクトリがまだ作成されていない場合

# mkdev.cciss [ctlrs]

ここで ctlrs はあなたが持っているコントローラの数です (指定されない場
合、1 がデフォルトになります)。

デバイスの名前付け -
--------------------

/dev の中に cciss デバイス用のエントリがいくつか必要です。mkdev.cciss
スクリプトはデバイスノードを自動的に作ることができます。現状デバイスの
設定は以下の通りです -

メージャー番号 -
        104     cciss0	
        105     cciss1	
        106     cciss2 
        など...

マイナー番号 -
        b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
        |----+----| |----+----|
             |           |
             |  パーティション ID (0=デバイス全体, 1-15 パーティション)
             |
             +- 論理ボリューム番号

推奨されるデバイスの名前付けのスキームは -
/dev/cciss/c0d0           コントローラ 0, ディスク 0, デバイス全体
/dev/cciss/c0d0p1         コントローラ 0, ディスク 0, パーティション 1
/dev/cciss/c0d0p2         コントローラ 0, ディスク 0, パーティション 2
/dev/cciss/c0d0p3         コントローラ 0, ディスク 0, パーティション 3

/dev/cciss/c1d1           コントローラ 1, ディスク 1, デバイス全体
/dev/cciss/c1d1p1         コントローラ 1, ディスク 1, パーティション 1
/dev/cciss/c1d1p2         コントローラ 1, ディスク 1, パーティション 2
/dev/cciss/c1d1p3         コントローラ 1, ディスク 1, パーティション 3
======================================================================
日本語訳：野本浩一 <hng@ps.ksky.ne.jp>
