  (SysKonnect SK-98xx のサポート)
  SysKonnect SK-98xx ギガビットイーサネットサーバーアダプ
  タをお持ちならここで Y と答えてください。下記のアダプタ
  がこのドライバでサポートされています。

  - SK-9841 (single link 1000Base-LX)
  - SK-9842 (dual link   1000Base-LX)
  - SK-9843 (single link 1000Base-SX)
  - SK-9844 (dual link   1000Base-SX)
  - SK-9821 (single link 1000Base-T)
  - SK-9822 (dual link   1000Base-T)

  dual link アダプタはリンクフェイルオーバー機能をサポー
  トしています。
  ドライバパラメータのオプションに関する情報は、
  Documentation/networking/sk98lin.txt を読んでください。
  このドライバに関する質問は E-mail: linux@syskonnect.de
  までお願いします。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネル
  に組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイ
  ルするには、ここで M と答え、Documentation/modules.txt
  を読んでください。モジュール名は sk98lin.o です。

  <中村（幸）>
