  (FarSync T-Series サポート)
  このドライバは、FarSite Communications Ltd.製の FarSync 
  T-Series X.21 (と V.35/V.24) カードをサポートしています。
  同期通信は、synchronous PPP もしくは Cisco HDLC を使用して、
  すべてのポートで 8Mb/s (V.24 では 128K) までの速度が
  サポートされています。
  
  このドライバをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて
  組み込んだり取り外したりできるコード)としてコンパイルしたい
  なら、M と答えて Documentation/modules.txt を読んでください。
  このモジュールは farsync.o という名前になります。
  インタフェースが参照された時、モジュールが自動的にロード
  されることをお望みなら、それぞれのインタフェース用に
  /etc/conf.modules に "alias syncX farsync" を追加してください。
  ここでの X は 0, 1, 2, ... になります。

  <小林>
