  (Bonding ドライバのサポート)
  複数のイーサネットチャネルを 1 つに「束ねたい」場合は、こ
  こで Y か M と答えてください。この機能は、Cisco では
  Etherchannel、Sun では Trunking、Linux では Bonding と称し
  ます。

  他のコンピュータと 2 つのイーサネット接続している場合、この
  ドライバで 1 つの倍速接続のように動作させられます。もちろん、
  他端側も同様に Bonding Linux ドライバや、Cisco 5500 スイッチ、
  SunTrunking SunSoft ドライバのどれかでなくてはなりません。

  これは EQL ドライバに似ています。しかし、これはシリアルライ
  ンの代わりにイーサネットセグメントを束ねます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてこのドライバをコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> に目を通
  してください。モジュール名は bonding.o です。

  <高橋潤子, 武井(2.2.20更新)>
