  (ADS Cadet AM/FM ラジオチューナーカードのサポート)
  これらの AM/FM ラジオ・カードをお持ちなら Y を選び、後出の
  ポートアドレスを記入してください。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l"
  プログラムのポインタは
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW
  上で見つけられます。WWW をブラウズするには lynx や netscape
  のようなプログラムが動作するインターネット上のマシンに
  アクセスする必要があります。

  このドライバの追加文書は WWW 上の
  http://linux.blackhawke.net/cadet.html で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-cadet.o です。

  <中村（幸）, 山田(2.2.10 更新)>

