  (AIMSlab RadioTrack (RadioReveal として知られています) を
  有効にします)
  これらの FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質
  問でポート・アドレスを入力してください。

  注意: 新しい AIMSlab RadioTrack カードはチップセットが異なっ
  ていてこのドライバーではサポートされません。これらのカード
  には以下の RadioTrack II ドライバーをお使いください。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインターは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上でみつけられます; WWW をブラウズするには lynx や 
  netscape のようなプログラムが動作するインターネット上のマ
  シンにアクセスする必要があります。詳細はファイル 
  Documentation/video4linux/radiotrack.txt を御覧ください。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読
  みください。モジュール名はradio-aimslab.o です。

  <山縣>


