  (NCR53C8XX SCSI のサポート)
  これは BSD の ncr ドライバを Linux の NCR53C8XX ファミリ 
  PCI-SCSI コントローラ用として移植したものです。このドライ
  バは、パリティチェック、タグ付きコマンドキュー、高速同期デー
  タ転送(wide FAST-40 LVD デバイスとコントローラ使用時、最高 
  80 MB/s)をサポートしています。

  NCR53C860 と NCR53C875 は FAST-20 転送をサポートしています。
  NCR53C895 は、Ultra2 LVD デバイス使用時は FAST-40 転送をサ
  ポートします。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用に別のドライバがありま
  す(上述の"NCR53c7,8xx SCSI support")。両方を Y にすること
  はできませんが、両方を M にしてモジュールとしてコンパイル
  することはできます。しかし、両方を同時に使用することはでき
  ません。53c8xx ボードをお使いなら、このドライバを使うこと
  を勧めます。

  さらなる情報が drivers/scsi/README.ncr53c8xx にありますの
  で、目を通してください。

  <川藤>


