  (National DP83902AV (Oak イーサネット)のサポート)
  この形式のネットワークカードを使っているなら、Y としてくだ
  さい。

  このドライバーは oaknet.o という名前のモジュール (必要に応
  じて稼働中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード)
  としても利用できます。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> をお読み
  ください。

  <武井>

