  (松下/パナソニックなどの 4 番目の CD-ROM コントローラサポ
  ート)
  このタイプの 4 枚の CD-ROM コントローラカードを使っている
  場合だけ、ここで Y と答えてください(通例、8 つ以上のドライ
  ブがある場合が該当します)。新しくカーネルをコンパイルする
  前に、2、3、4番目のインタフェースカードのパラメータを
  <file:include/linux/sbpcd.h> に書かなくてはいけません。
  <file:Documentation/cdrom/sbpcd> を読んでください。

  <高橋潤子, 武井(2.2.20更新)>
