  (GemTek I/O ポート)
  ここで 0x20c、0x30c、0x24c または 0x34c を入力してください。
  カードのジャンパー設定を変更していないなら、デフォルトは 
  0x34c です。FM Radio 機能つきの Sound Vision 16 Gold PnP
  (ESS1869+FM Gemtek)では 0x28c です。

  <山縣,福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新)>

