  (WDT PCI ワッチドッグタイマ)
  WDT500/501P ワッチドッグボードをお持ちなら、ここで Y と、
  そうでなければ N と答えてください。このボードは検出できな
  いので、カーネルオプション "wdt=" で IO ポートと IRQ をカーネ
  ルに伝えないといけません("man bootparam" したり、ブートロー
  ダ (lilo や loadlin)のマニュアルで、カーネルのブート時のオプ
  ションの渡しかたを見てください)。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答
  え、さらに <file:Documentation/modules.txt> に目を通してく
  ださい。モジュール名は wdt_pci.o になります。

  <山縣, 武井(2.2.20更新)>
