  (Atari SCCシリアルポートのサポート)
  Zilog SCCチップを使ったシリアルポート (Modem2, Serial2,
  LAN) を持っていて、それをLinux上で使いたいならYと答えて下
  さい。全ての組み込みのSCC (TT, MegaSTE, Falcon) および、
  ST-ESCCがサポートされています。channel Aに対し二つのコネク
  タ (Serial2とLAN) がある場合、それらは二つの別のデバイスに
  見えます。

  このドライバはまた、モジュール (実行中のカーネルにいつでも
  組み込んだり取り外したりできるコード) にすることも可能です。
  このドライバーをモジュールとしてコンパイルしたいなら、ここ
  ではMと答えてDocumentation/modules.txtを読んでください。

  <川合>


