  (タグ付きコマンドキューイングを有効にする)
  このオプションを指定すると，起動時にタグ付きコマンドキューイングをサ
  ポートします．いくつかの SCSI デバイスでは，この機能は完全にサポート
  されていませんので, この質問では N と答え，起動後にこの機能を有効に
  する制御コマンド "settags" を使用することをお勧めします．例えば，
       echo "settags 2 4" >/proc/scsi/ncr53c8xx/0
  とすると，ドライバに対してコントローラ 0, 目標 2 のデバイスに. 最大
  4 つまでの同時に発生するタグ付きコマンド受け付けるように要求します．
  詳細な情報は drivers/scsi/README.ncr53c8xx を見て下さい．警告！ここ
  で Y と答えた場合，「目標デバイスの接続断を許可しない」の質問に N と
  答えておかねばなりません(上記参照)．この質問の安全な答えは N で, 普
  通の答えは Y です．

