  (Micronas Intermetall MSP 3400 のサポート)

  BT848のTVカードでよく使われるMicronas Intermetall MSP 3400
  シリーズのサウンドデコーダ/ミキサーチップを有効にします。

  サウンドカードに MSP 3400シリーズの
  サウンドデコーダ/ミキサーチップ が使われていたら、Y と答え
  てください。

  このドライバはモジュールとしてもコンパイルできます (モジュ
  ールとは実行中のカーネルに、好きなときに組み込んだり外した
  りできるコードのことです)。モジュールとしてコンパイルした
  い場合はここで M と答え、Documentation/modules.txt を読ん
  でください。モジュールの名前は msp3400.o になります。

  <武井>
