  (IP: 別名機能サポート)
  一つの物理的なネットワーク・インターフェース(シリアル・ポー
  トやイーサネット・カード)に複数の IP アドレスを付与するこ
  とができると便利なことがあります。このうちほとんどのケース
  では、接続するホスト名によって異なった WWW や ftp 文書にな
  るようなサービスを、外部に対して行いたい場合でしょう。これ
  は "マルチ・ホスティング" や "バーチャル・ドメイン" ,"バー
  チャル・ホスティング・サービス" などと呼ばれており、
  http://www.thesphere.com/~dlp/TwoServers/ の WWW 上(WWW を
  閲覧するには、インターネットにアクセスできるマシン上で 
  lynx や netscape といったプログラムを使います)や、
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から FTP(ユーザ
  名: anonymous)経由で取得できる Virtual-Services-HOWTO に詳
  しい説明があります。

  また、ローカルのイーサネット上に二つの論理的なネットワーク
  があり、その両方に同一のイーサネット・カードでアクセスした
  い場合が考えられます。これについてもここで Y と答えること
  により実現できます。

  これら別名アドレスは特殊な書式で設定するのですが、これらは
  Documentation/networking/alias.txt および IP-Alias
  mini-HOWTO で説明されています。この機能を組み込みたい場合
  は Y にしてください。ほとんどの方は必要としないので N にし
  ます。

  <堀田>


