  (USB キーボードのサポート)
  USB HID キーボードをシステムのキーボードとして使いたい場合に、
  Y としてください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は keybdev.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
