  (RPXLite PPC ボード上にマッピングされるフラッシュチップ)
  RPXLite PowerPC ボードは CFI 準拠のチップに対し奇妙に穴の
  あるマッピングをします。この"マッピング"ドライバは、CFI
  がプローブするのを許す準備と、RPXLite ボード上のチップと通
  信するコマンドセットドライバコードを提供します。さらには
  <http://www.embeddedplanet.com/rpx_lite_specification_sheet.htm>
  をご覧ください。

  <武井, 武井(2.4.4, 2.4.15更新)>
