  (ネットワーク用ダミードライバのサポート)
  このドライバは IP アドレスを設定できるヌルデバイスです (こ
  のデバイスに送られたデータは忘却の大海に流されます)。この
  デバイスは機能していない SLIP アドレスを実際のアドレスに見
  せかけるのによく使います。SLIP や PPP を使う場合、この機能
  を使えるようにしておいた方がいいでしょう。詳細については 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/LDP から anonymous
  ftp で入手できる Network Administrator's Guide を読んでく
  ださい。この機能は便利なのでデフォルトでは Y になっていま
  す。このデバイスを組みこんでもカーネルのサイズは増えません。
  (^^)

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  場合、M と答えて Documentation/modules.txt を読んでくださ
  い。このモジュールは dummy.o と呼ばれます。複数のダミーデ
  バイスを同時に使いたい場合にはモジュールとしてコンパイルす
  る必要があります。この場合デバイスは 'dummy' ではなく
  'dummy0', 'dummy1', ... と呼ばれます。

  <井上>
