  (ジェネリック IDE (U)DMA モードのサポート)
  もし PCI システムで EIDE ハードディスク (いわば SCSI に
  対抗するもの) を使っており、Indel の (U)DMA IDE Southbridge
  IC チップ (i82371FB, i82371SB そして i82371AB) が搭載さ
  れているばあいは、DMA バスマスタ転送を使うためにこのオプ
  ションを利用したいと考えるでしょう。これによって転送レート
  は向上し、CPU の稼働率もおさえられます。Documentation/ide.txt
  と Documentation/udma.txt の解説を参照してください。
  hdparm ユーティリティの入手先と最新のバージョンは、
  Documentation/Changes で確認してください。
  増設型 PCI-IDE-UDMA カードや、最近の SiS および VIA チップ
  セットに対するサポートも追加されています。
  PCI バスが標準的なクロック (33MHz が推奨されています) で
  動作している限りは、この質問に Y を答えても安全です。
  <福島>
