  (PLIP (パラレル・ポート) のサポート)
  PLIP (Parallel Line Internet Protocol) は 2 台(もしくはま
  れにそれ以上)のローカルなマシンからなる適当に速く小さいネッ
  トワークをつくるのに使われます。Linux box から PLIP リンク
  することは CD-ROM の無いマシンにLinux ディストリビューショ
  ンをインストールする普及した方法です。(最小限のシステムは
  最初にフロッピーで移します)これを動作させるようこのPLIP オ
  プションを両方のマシンのカーネルで有効にする必要があります。

  PLIP ドライバには、モード 0 と 1 のふたつのモードがありま
  す。パラレル・ポート(25 穴のコンピュータのコネクタ)は、一
  回に 4 ビット送信できる (モード 0) "null printer" または 
  "Turbo Laplink" ケーブルか、両方向パラレル・ポートだけに使
  われる一回に 8 ビット送信できる (モード 1) 特別な PLIPケー
  ブルで接続されます; これらのケーブルの配線は
  <file:Documentation/networking/PLIP.txt> で知ることができ
  ます。ケーブルの長さは 15m までです。モード 0 はマシンのうち 
  1 台が DOS/Windows で稼働していて、ある PLIP ソフトウェア、
  例えば Crynwr PLIP パケット・ドライバ
  (<http://oak.oakland.edu/simtel.net/msdos/pktdrvr-pre.html>)
  と winsock または NCSA's telnet がインストールされていても
  動作します。

  PLIP を使いたいなら、ここで Y と答え
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できる
  PLIP mini-HOWTO と NET-3-HOWTO を読んでください。
  注意: PLIP プロトコルは変更され、この PLIP ドライバは
  Linux 1.0.x で PLIP をサポートしたものと一緒には動作しませ
  ん。このオプションでカーネルが 8 KB だけ大きくなります。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答え <file:Documentation/modules.txt>、加えて
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> をお読み
  ください。モジュール名は plip.o です。よくわからなければ、
  後でラップトップを購入した場合に備えて Y または M と答えて
  ください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

