  (パラレルポートのサポート)
  パラレルポート（25穴のコネクタ）に繋いだデバイス、例えば、
  プリンタ、ZIPドライブ、PLIP接続（Parallel  Line Internet
  Protocolの略で主に2台のマシンをパラレルポート接続による
  小規模なネットワークを組む際に使われます）等、を使用する
  場合は、ここでYと答えてください。そして、
  <file:Documentation/parport.txt> と 
  drivers/parport/BUGS-parport に目を通してください。

  パラレルポートに接続する多くのデバイスに関する更なる情報が
  必要なときは、WWW 上の <http://www.torque.net/linux-pp.html> 
  を参照してください。

  一つのパラレルポートを複数のデバイスで共用することも可能で
  すし、複数のドライバをカーネルに組み込んでも構いません。パラ
  レルポートのサポートをモジュール（動作中のカーネルに必要に
  応じて組みこんだり取り外したりできるコード）としてコンパイ
  ルする場合には、ここでMを選択します。そして、
  <file:Documentation/modules.txt> を参照してください。この
  モジュール名は、parport.o となります。複数のパラレルポート
  があり、モジュールを組み込む際にドライバがどのポートとIRQ
  を使うのかを指定したい場合は、
  <file:Documentation/parport.txt> を参照してください。

  よくわからない場合は、Yを選択してください。

  <川藤、下嶋（2.2.19更新）, 武井(2.4.0更新), 
   高橋(潤)(2.4.15更新)>
