  (ビデオモードの選択を可能に)
  カーネルの起動時にビデオモードを選択できるようにします。ビ
  デオカードの BIOS が高解像度モードをサポートしているのに、
  SVGATextMode のようなLinux のユティリティが使えないような
  とき、ここで Y と答えていれば、lilo や loadlin のようなブー
  トローダで "vga=" オプションを使えるようになります。もしく
  は "vga=ask" として、カーネル起動時に選択メニューを表示さ
  せることもできます。カーネルにオプションを渡すにはどうすれ
  ばよいかは、"man bootparam" を実行するか、使っているブート
  ローダのドキュメントを読んでください。lilo での方法は 
  anonymous FTP [訳注: ftp には許可されたユーザ名が必要です
  が、誰でもファイルを入手できるようにするために anonymous 
  という特別のユーザー名を用意して、このユーザ名を使えば誰で
  もそのホストから必要なファイルを ftp で入手できるように設
  定しているホストが多数あります。この方法を anonymous(匿名)
  ftp と呼びます] で
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から手に入れら
  れる、SCSI_HOWTO [訳注: 日本語訳が 
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。] にも説明さ
  れています。ビデオモードの選択に関するより詳しい情報は、
  Documentation/svga.txt を読んでください。よく分からないなら 
  N と答えます。

  <井上>


