  (Cyclades async mux のサポート)
  これは多数のシリアルポートを使用可能にするカードのためのドライバです．
  BBS 局を開設するときなど，二つ以上のモデムを Linux マシンに接続した
  いときに，この種のカードが必要になります．このドライバをモジュールと
  してコンパイルしたければ，M と答えて Documentation/modules.txt を読
  んで下さい．このカードについて聞いたことが無ければ N と答えて下さい．
  (1.3.9x カーネル同様，このドライバのマイナー番号は 32 ではなく 0 か
  ら始まります)

