  (HiSax で USR Sportster internal TA をサポートします)
  これにより USR Sportster internal TA カードが HiSax でサポー
  トされます。

  異なる D チャンネル・プロトコルや標準でない IRQ/port 設定を
  用いた設定方法に関しては Documentation/isdn/README.HiSax 
  をお読みください。

  <山縣>


