  (HiSax で Teles 16.0/8.0 をサポートします)
  これにより Teles ISDN カード S0-16.0、S0-8 と多くの互換
  カードがHiSax でサポートされます。

  異なるカード、異なる D チャンネル・プロトコルや標準でない
  IRQ/port/shmem設定を用いた設定方法に関しては
  <file:Documentation/isdn/README.HiSax> をお読みください。

  <山縣>

