  (ディスコネクトを許可する)
  これは NCR SCSI コントローラでディスコネクト／リコネクト機
  能を有効にします。ここで Y と答えると、低速な SCSI デバイ
  スが要求を処理している間も SCSI バスをロックすることがなく
  なり、たとえば SCSI ハードディスクや SCSI テープや CD-ROM 
  ドライブなどを同時に使用できるようになります。さらに、低速 
  SCSI と高速 SCSI を同時に使用している場合に、より高いパフォー
  マンスを提供します。しかしながらデバイスによっては、このオ
  プションを正しく処理できないものがあり、その場合 SCSIシス
  テムがハングし、システムクラッシュを引き起こすこともありま
  す。このため安全な選択は N です。

  <堀田>


