  (パラレル接続のプリンタのサポート)
  Linux マシンのパラレルポートにプリンタを接続したければ Y 
  と答えてください。(シリアルプリンタとは異なります。もしプリ
  ンタのコネクタが 9 ピンか 25 ピンのメスのコネクタなら、そ
  れはシリアルプリンタです)。また、
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる 
  Printing-HOWTO も読んでください。

  ひとつのパラレルポートをプリンタと ZIP ドライブなどの複数
  のデバイスで共用することもできます。その場合、それぞれに対
  応するドライバをカーネル組み込みでコンパイルする方が無難で
  す。このドライバをモジュール(動作中のカーネルに必要に応じ
  て組みこんだり取りはずしたりできるコード)としてコンパイル
  したければ、ここで M と答えて Documentation/modules.txt と
  Documentation/parport.txt を読んでください。モジュール名は
  lp.o です。

  複数のパラレルポートがある場合、カーネルのコマンドラインオ
  プション"lp" を使って、プリンタが使用するポートを指定でき
  ます。
  (起動時にカーネルにオプションを渡す方法は、"man bootparam"
  するか、使用するブートローダ (lilo や loadlin など) のドキュ
  メントを参照してください。)
  "lp" のコマンドラインオプションの書式は drivers/char/lp.c 
  に書かれています。

  3 台以上のプリンタがある場合、lp.c の中で変数 LP_NO を増や
  す必要があります。

  <乙川, 福島, 武井(2.4.0更新)>
