  (NFS ファイルシステムのサポート)
  あなたのコンピュータが(たいていはローカルの)何か他の Unix 
  コンピュータに(SLIP, PLIP, PPP あるいはイーサネットで)接続
  されていて、そのUnixコンピュータ(NFS サーバ)上にあるファイ
  ルを NFS (ネットワークファイル共有)プロトコルを用いて、マ
  ウントしたい場合は Y と答えてください。「ファイルをマウン
  トする」というのは、クライアントがマウントしたファイルを、
  あたかもそれがクライアントコンピュータのハードディスクであ
  るかのように、通常の UNIX のコマンドを使ってアクセスできる
  ということを意味します。この機能を動作させるためには、サー
  バは nfsd と mountd というプログラムを走らせなければなりま
  せん (しかしサーバのカーネルにはNFS ファイルシステムのサポー
  トは不要です)。NFS については、
  <http://www.tldp.org/docs.html#guide> から入手可能な Network 
  Administrator's Guide と NFS のマニュアルページ ("man nfs") 
  と NFS-HOWTO の中で説明されています。

  NFS よりも優れてはいるものの NFS ほど広くは用いられていな
  い選択肢にCoda file system があります。後述の "Coda file
  system support" を参照してください。

  ここで Y と答えた場合は、「TCP/IP ネットワーク機能」にも Y 
  と答えていなければなりません。このオプションはカーネルをお
  よそ 27kB 大きなものにします。

  このファイルシステムはモジュールにすることもできます。モジュー
  ルとは動いているカーネルに望んだ時に追加したり削除したりで
  きるコードです。モジュールは nfs.o という名前になります。
  もしこのオプションをモジュールとしてコンパイルしたいならば、
  ここで M と答えて、<file:Documentation/modules.txt> を読ん
  でください。

  起動時にルートファイルシステムも NFS を使ってマウントする
  ディスクレスマシンとして設定したい場合は、ここで Y と答え、
  上の "Kernel level IP autoconfiguration" と下記の "Root 
  file system on NFS" の項にもY と答えてください。この場合、
  このドライバをモジュールとしてコンパイルすることはできませ
  ん。ネットワーク上でディスクレスマシンを起動させるための
  パッケージには <http://ftp1.sourceforge.net/netboot/> から
  入手できる netboot と 
  <http://ftp1.sourceforge.net/etherboot/> から入手できる 
  etherboot の二種類があります。入手することができます。

  この項が一体何のことかわからない場合は N と答えてください。

  <花高, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

