  (インターフェイズ ATM PCI x575/x525/x531)
  これはコントロールメモリのサイズ (128K-1KVC、512K-4KVC)、
  パケットメモリのサイズ (128K、512K、1M)、PHY タイプ (シン
  グル/マルチモード OC3、UTP155、UTP25、DS3、E3) で様々な異
  なったインターフェイズ (i)ChipSAR アダプタカードのためのド
  ライバです。次の URL に、カードに関する詳細の情報がありま
  す。
      www.iphase.com/products/ClassSheet.cfm?ClassID=ATM
  カードを持っている場合は、ここで Y (または iphase.o という
  名前のモジュールとしてコンパイルする場合は M) と答えてくだ
  さい。

  その他の詳細に関しては、Documentation/networking/iphase.txt 
  を見てください。

  <高橋潤子>
