  (AVM CAPI2.0 サポート)
  ここを Y にすると、AVM B1/T1 ISDN ネットワークカードが使用で
  きるようになります。さらに、CAPI(Common ISDN Application
  Programming Interface, ISDN 用ハードウェアを使用するプログラ
  ムを簡素化する標準インターフェイス)もこのカード用に提供され
  ています。このカードを使用するためには、別にファームウエアが
  必要です。これは、別途配布されているユーティリティを使用する
  カードの場合にダウンロードする必要があるものです。
  Documentation/isdn/README.avmb1 をお読み下さい。

  このコードはモジュールにもできます(すなわち、実行中のカーネ
  ルにいつでも抜き差しできるコード。詳しくは、 
  Documentation/modules.txt をお読み下さい)モジュールの名称は 
  avmb1.o です。モジュールとしてコンパイルする場合には、この項
  目を M にして下さい。

  <佐藤(亮)>
