  (SLIP を 6 ビットにカプセル化する機能)
  ごくまれなことですが，コントロールコードを通さないシリアル回線や 
  7 bit しか通さないシリアル回線上にIP パケットを流さないといけな
  い場合があります．ここで Y と答えると SLIP の特別なモード，
  "slip6" が使えるようになります．このモードでは，通常のアスキーコー
  ドのみを使って通信します．この機能を使うには，通常，接続先もこの
  機能をサポートしている必要があります．IP パケットを Camtec JNT
  Pad の非同期ポートを通して送る場合も，このオプションを指定してお
  くのがいいでしょう．よく分からない場合は N と答えてください．

