  (AGP/GART のサポート)
  (マザーボードが対応しているならば)プログラムできる AGP 通
  信のインターフェース(/dev/agpgart)を設定します。
  これは(他の AGP カードでも使えますが)普通、3D 描画ハードウェ
  アアクセラレータで使うインターフェースです。

  3D 描画可能な AGP ビデオカードを使っているなら、Y か M と
  答えてください。そうでなければ、N としてください。

  チップセット個別のサポートを、これとは関係なく指定できます。
  どれを選んだらいいか分からない場合、lspci の出力、マザーボー
  ドのマニュアルや実際に挿さっているカードを確かめるなどして、
  きちんと調べてください。
  複数を有効にしてもかまいません。

  <武井>
